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Пояснительная записка



1 .Водная часть

1.1 [bookmark: _TOC_250017]Состав коллектива
«3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно - Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, районы Бирюлево Восточное, Царицыно» разработан коллективом в составе:

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
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ВГИП	Самарина И.А.	09.06.15
ГИП отд.
конструкции	Хупения Т.О.	09.06.15
ГИП отд.
ПОС	Никитенко А.В.	09.06.15
ГИП отд.
дендрологии	Гуляева С.Б.	09.06.15
ГИП отд.
ООС	Сергеев В.В.	09.06.15
ГИП отд. СЭОГ	Онищенко Т.Л.	09.06.15

Нач. отд. проектно- изыскательский

Гнедков Г.А.	09.06.15

ГИП отд. ОДД	Гущин Л.А.	09.06.15

ГИП отд. благоустройств а и озеленения
ГИП отд. технологически й регламент

Романюк В.Ф.	09.06.15
Суйков А.А.	09.06.15




1.2 [bookmark: _TOC_250016]Вводная часть
Стадия проектирования–П.
Заказчик–ЗАО ТУКС-4, заказ 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07.
Проектная организация – ООО «Институт «Каналстройпроект», свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства а 0048.12-2009-7725092192-П- 30 от 21.09.15г.

1.3 [bookmark: _TOC_250015]Основание для проектирования
«Институт «Каналстройпроект» выполнил проект: «3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно - Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, районы Бирюлево Восточное,  Царицыно»    заказ  6108-15/5586-13/5558-13/3294-07  по  заказу ЗАО
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6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ПЗ-ПЗ

Лист

2

ТУКС-4 на основании задания на проектирования и ТУ АО «Мосводоканал» № №
21-955-555 от 14.03.2007г.

1.4 [bookmark: _TOC_250014]Существующее положение
Объект является составной частью Южной системы канализации.
Данный объект строительства расположен в Южном административном округе – РУ «Царицыно», РУ «Бирюлево Восточное» и РУ «Орехово-Борисово Северное», на территории, эксплуатируемой РКС №3. Основными коллекторами данного микрорайона являются подводящий коллектор к Царицынской КНС d=1000 мм с дюкерными интервалами по трассе, работающий    в    напорно-самотечном    режиме,    и    усиление    коллектора
«Царицыно-Видное» от застройки микрорайона «Бирюлево-Восточное» d=1800 мм. Канал «Царицыно – Видное» от камеры ВКД-7 в районе 11-ой Радиальной улицы работает в напорно-самотечном режиме (затяжной дюкер 2d = 1200 мм) и в свою очередь передает стоки на существующий и строящийся Царицынские канализационные каналы d = 2,5м и dщ = 3,2м dу = 2,4м соответственно. На существующий Царицынский канал (отводящий канал от Ленино-Дачное) d=2500 приходят коллектора Городня, Царицыно-Видное, коллектор от пром. зоны Чертаново и коллектор Орехово-Борисово. Царицынский канал подключается в Южный канал, который  в свою очередь передает стоки на Курьяновскую станцию аэрации.


1.5 [bookmark: _TOC_250013]Исходные данные
–материалы	геодезических	и	гидрологических	изысканий	МГУП
«Мосгоргеотрест» г.Москвы.
–данные обследования в натуре.
–материалов геодезических и гидрологических изысканий ГУП «Мосгеотрест»
и ООО «Института Каналстройпроект».
–технические условия АО «Мосводоканал» № 21-955-555 от 14.03.07 г.

2. [bookmark: _TOC_250012]Инженерно-геологические условия строительства
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В геоморфологическом отношении исследуемый участок, расположенный на юге г. Москвы,  относится  к  пойме  и  верхнечетвертичной  аллювиальной  террасе р. Москвы.
2. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 27,0 принимают участие современные четвертичные техногенные (tQIV) и аллювиальные, верхнечетвертичные аллювиальные (aQIII), среднечетвертичные моренные (gQII) и флювиогляциальные (fQII) отложения, а также образования верхней юры.
Глубина сезонного промерзания грунтов на открытых площадках: для глин и суглинков	- 1,3 м
для супесей, песков мелких и пылеватых	- 1,6 м
для песков крупных и средней крупности	- 1,7 м
для крупнообломочных грунтов	- 2,0 м
По степени морозоопасности, согласно ГОСТ 25100-95, грунты, попадающие в зону сезонного промерзания – насыпные грунты (ИГЭ-1), суглинки и глины тугопластичные (ИГЭ – 3,8) относятся к среднепучинистым; пески мелкие ( ИГЭ –9)– к практически непучинистым.
3. Гидрогеологические условия характеризуются наличием горизонта подземных вод, приуроченных к аллювиальным и флювиогляциальным пескам и супесям, залегающего на глубине 2,60 м –5,70 м (138,90 – 134,40 м абс.). Кроме того, в юрских фосфоритах зафиксирован напорный горизонт подземных вод, залегающий на глубине
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11,0 м - 18,30 м (128,70-121,0 м абс.). Пьезометрический уровень устанавливается на отметках 138, -134,40 м абс. Величина напора варьирует от 6,60 м до 14,10 м.
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За расчетный уровень рекомендуется принять замеренный при бурении с превышением на 1,50 м.
В период гидрогеологических максимумов (дожди, снеготаяние) в насыпных грунтах возможно формирование подземных вод – верховодки.

Геолого-литологическое строение участка проектируемого коллектора показано на инженерно-геологическом разрезе (приложение 9).
Согласно совокупности факторов, определяющих категорию сложности инженерно-геологических условий, участок изысканий относится ко II (средней) категории сложности.

4. В соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими свойствами грунтов, в пределах площадки выделен двадцать один инженерно-геологический элемент (ИГЭ). Их описание, нормативные и расчетные параметры, а также группа грунта по трудности разработки приведены в таблице № 1.
5. В соответствии с “Инструкцией по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов” и согласно схематической карте инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов (МГСН 2.07-01), а также карт инженерно-геологического районирования территории всей Москвы в масштабе 1:250000, выполненных ЦИГГЭ Министерства геологии РСФСР, исследуемый участок относится к неопасным для строительства инженерно-геологическим районам в отношении карстово-суффозионных процессов.



3. [bookmark: _TOC_250011]Проектные решения

3.1 [bookmark: _TOC_250010]Канализация.


ООО «Институт«Каналстройпроект» по заказу ЗАО «Альстрой» в 2008 году разработал  проект  «Строительство  3-ей  нитки  затяжного  дюкера  канала
«Царицыно – Видное» в районе ул. Тюрина от жилой застройки на территории ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» по адресу: ул. 6-ая Радиальная, вл. 7» на стадии «рабочий проект». Далее по заказу ТУКС-4 в связи с изменением технических решений проект 5586-13/3294-07 был откорректирован и утвержден в МГЭ.
Проектом предусмотрено строительство канализации, работающей в напорно-самотечном режиме (дюкер), выполненной в соответствии с техническими условиями МГУП «Мосводоканал» №21-955-555 от 14.03.2007г. Диаметр проектируемого канализационного трубопровода принят согласно схемы «Схема инженерного обеспечения района «Восточное Бирюлево» ул. Радиальная, вл.7 г.Москва Южный административный округ», разработанной ООО «Институт«Каналстройпроект», заказ № 3211-06.

Трасса проектируемой канализации начинается от существующей камеры ВКД-11, расположенной  в районе  перекрестка проезда Кошкина  с ул. 11-ая Радиальная, в которую приходят стоки от застройки микрорайона «Бирюлево Восточное». Затем дюкер проходит параллельно 1-ой Радиальной улице, далее пересекает Ремесленную улицу, Прохладную улицу, затем идёт параллельно улице Тюрина. Далее он проходит по территории станции «Царицыно», затем пересекает железнодорожные пути Московско-Курского направления, пересекает улицу Каспийская в районе дома 28 корп.1, затем идёт параллельно
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ей и приходит в камеру НКД-1, которая является пристройкой к камере К-0/К- 10 (заказ №75-05 ООО «Институт«Каналстройпроект»).

Дюкер запроектирован из стальных труб d=1220х12мм ГОСТ 10704-96*. На всём протяжении магистральной сети К-0/НКД-1 – ВКД-11 строительство ведется закрытым способом микротоннелепроходческим комплексом AVN с железобетонной трубой. На интервале от ВКД-11 (ПК0) до т.8 (ПК3+56,50) и от т.2 (ПК13+17,50) до НКД-1 применяется микротоннель из ж/б труб d1500мм (AVN 1500), а на интервале от т.8 (ПК3+56,50) до т.2 (ПК13+17,50) применяется микротоннель из ж/б труб d2000мм (AVN 2000). Закрытый способ производства работ обусловлен большой глубиной заложения до 20м. При h<12м применяется микротоннель из железобетонных труб, при h>12м – микротоннель из железобетонных труб усиленного типа. Также обусловлено прохождением трассы в природном комплексе  Царицыно,  пересечением существующих инженерных сооружений, таких как метрополитен и железная дорога. Разрытия производятся только в местах поворотов трубопроводов.

Положение трубопровода в профиле продиктовано существующими отметками земли, пересечением с другими инженерными коммуникациями, пересечением с существующим тоннелем метро и ж/д путями.

Инженерно-геологическое заключение представлено на продольном профиле (см. лист 8).

Способы производства работ отражены в разделе ПОС, который представлен отдельным томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ПОС.

Материалы и диаметры труб.
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№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание Трубопроводы на интервале ВКД-11 – НКД-0
Трубы стальные d=1220х12мм с внутренней ЦПП толщиной 12мм и

наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена ГОСТ 10704-96*
в т.ч. в микропроходческом комплексе AVN 1500

п.м.	1459,5

- из железобетонных труб
ТС 150.30-5М (без полиэтиленового
1 чехла)
- из железобетонных труб
ТС 150.30-5М* (без полиэтиленового чехла)
в т.ч. в микропроходческом комплексе AVN

п.м.



п.м.

340,5



94,5


*	трубы усиленного типа

2000 из железобетонных труб
ТС 200.30-6М* (без полиэтиленового чехла)


п.м.	924,0


в т.ч. в ж/б обойме	п.м.	100,5

Трубы стальные d=820х12мм с
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п.м.	42,0
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	покрытием на основе экструдированного
полиэтилена ГОСТ 10704-96*
	
	
	
	

	
3
	Чугунные трубы ТУ 14-161-186-2000 d300мм
	
п.м.
	
51,0
	
	







3.2 [bookmark: _TOC_250009]Конструктивные решения камер канализации

Основная трасса
Строительство дюкера запроектировано с применением микротоннеля AVN2000 и AVN1500 из железобетонных труб ТС200.30-6М*. Рабочий трубопровод дюкера запроектирован из стальных труб Д=1200мм с внутренней и внешней изоляцией весьма усиленного типа. Напорный трубопровод запроектирован из стальных труб Д=800мм, которые заключаются в ж/б обойму. Проектом предусмотрена перекладка сущ. трубы Д=300мм, которая запроектирована из чугунных труб Д=300мм заключенных в ж/б обойму.
Камеры запроектированы из монолитного железобетона и сборного железобетона по индивидуальным чертежам, а так же типовыми ВГ-15 по альбому СК2101-88 . В камерах ВКД-11 и НКД-1 предусмотрена установка щитовых затворов Д=2000, 1200, 800мм НПП «Морская техника». В камерах под чугунные люки предусмотрена установка опорных плит УОП-6. Чугунные люки Д=700 и 1000х1000мм запроектированы с запорными устройствами. Все металлоконструкции в камерах покрываются эмалью.

В камерах К-2, К-3, К-5 и ГК-6 установлены отсекающие задвижки на случай возможной аварии. В камерах К-2, К-3, ГК-6 и К-9 предусмотрены смотровые лазы Д=600мм для проведения диагностических работ на трубопроводе.


Основные расчетные положения
Расчет камер выполнен на основное сочетание нагрузок. При основном сочетании учитывались воздействия на конструкции следующие нагрузки:
· давление грунтовой засыпки (СНиП 2.01.07.-85* п.1.6б);
· собственный вес основания и трубопровода (СНиП 2.01.07-85* п.1.6а);
· временная  нагрузка  по  схеме  Н14  (СП  35.13330.2011  СНиП  2.05.03-84*
п.6.12.б).
При расчете элементов конструкций (покрытие, днище) камер учитывалась их пространственная и совместная работа: покрытие  рассматривалось  как  жесткий диск, передающий нагрузки на стены, стены в свою очередь передают нагрузки на днище.
Расчеты строительных элементов конструкций на основное сочетание нагрузок выполнены по предельным состояниям 1-ой и 2-ой групп.

Перечень нормативных документов
· СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
· СНиП	3.05.04-85*	Наружные	сети	и	сооружения	водоснабжения	и канализации;
· СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Общие положения;
· СНиП 2.02.01-83*Основания зданий и сооружений;
· СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;
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· СП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции;
· ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций о оснований.
Основные положения и требования;
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3.3. [bookmark: _TOC_250008]Проект организации строительства

1. Общая продолжительность строительства 12 мес.

2. Максимальная численность работающих 20 чел.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

До начала строительных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу. Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.
До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие подготовительные работы: ограждение строительной площадки забором в соответствии с «Альбомом проектных решений вариантов новых средств ограждений»; расчистка территории строительной площадки; инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод, расчистка полосы вдоль трассы с вырубкой и пересадкой зеленых насаждений и принятием мер по сохранности существующих подземных коммуникаций; устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; создание общеплощадочного складского хозяйства; монтаж инвентарных (мобильных) зданий, механизированных установок и временных сооружений; обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, средствами связи и сигнализации.
В связи с производством работ в городских условиях вырубку деревьев необходимо производить с автовышки. Вырубки и пересадку зеленых насаждений необходимо выполнять силами специализированной организации,  имеющей лицензию на данный вид работ.
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство, СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»,        СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», утвержденными Постановлением Правительства Москвы
№857-ПП от 07.12.2004 г.

РАБОТЫ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками.

Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются по проекту производства работ. За состоянием креплений необходимо вести систематические наблюдения.
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Разработка траншей и котлованов в непосредственной близости заложения фундаментов, существующих зданий и сооружений, а также действующих подземных коммуникаций должна производиться согласно проекту производства работ в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования.
За всеми зданиями и сооружениями, а также подземные коммуникации, попадающие в зону влияния строительных работ, должны в процессе работ вестись наблюдения (мониторинг).
Освещение строительных площадок в вечернее и ночное время должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения.
Для освещения строительных площадок и временных дорог рекомендуется устанавливать прожектора на переносных прожекторных вышках. При освещение рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники. На строительной площадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное освещение.
На строительных площадках, где расположено действующее оборудование и механизмы, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты.
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. В местах переходов через траншеи устраивают мостики, шириной не менее 1,5 м с перилами, высотой 1,0 м.
При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и наземных сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях должен решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
Разработка грунта предусмотрена экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³
«обратная	лопата»,	экскаватором	с	грейферным	ковшом	с	погрузкой	в автосамосвалы и вывозкой на постоянную и временную свалку.
Разработка траншей начинается с наиболее заглубленного конца трассы и ведется в направлении ее подъема. Котлованы и траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод с прилегающих территорий. Разработка траншей и котлованов ниже горизонта грунтовых вод производится с применением водопонижения и открытого водоотлива.
Земляные работы следует производить в точном соответствии со СНиП 12-03- 2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также с «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», утвержденными Постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004 г.
Для производства монтажных работ ПОСом предусмотрен кран на автомобильном ходу, грузоподъемностью 25 т, 50 т. Выбор крана обусловлен максимальным весом монтируемого элемента, требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка.
Монтажные работы следует вести в точном соответствии со СНиП 12-03-2001.
Сварку и заделку стыков, изоляцию и испытание трубопроводов следует производить в точном соответствии с СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
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Обратная засыпка траншеи и котлованов выполняется в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 3.02.01-87.
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Траншеи и котлованы на участках пересечений с дорожным полотном, а также проходящие по городским улицам и проездам, засыпаются на всю глубину песком с послойным уплотнением.
В местах пересечения траншеи с подземными коммуникациями, проложенными в пределах траншеи, засыпка последней производится песком слоями толщиной не более 0,1 м с тщательным послойным уплотнением.
Вывоз строительных отходов предусмотрен на предприятия по переработке отходов (согласно Технологическому регламенту процесса обращения с отходами строительства и сноса).
Более подробно см. том 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ПОС1


3.4. Перечень  мероприятий  по  обеспечению  на  линейном объекте безопасного движения в период его строительства

Строительство подъезда к зоне работ на пр-де Кошкина ведется с занятием проезжей части не более чем на 1 м с сохранением ширины проезжей части для проезда транспортных средств не менее 3,25 м.
Прокладка канализации по боковому пр-ду ул.Каспийская ведется с занятием проезжей части не более чем на 4,8 м с сохранением ширины проезжей части для проезда транспортных средств не менее 3,6 м. за счет временного уширения проезжей части из а/б покрытия.
Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта на дворовые территории.
Установить временные дорожные знаки, при производстве строительных работ с выходом на проезжую часть в соответствии со схемами.
Обеспечить безопасный и беспрепятственный проход для пешеходов по существующим направлениям (тротуарам) для чего предусмотреть строительство временных деревянных настилов или мостиков шириной не менее 1,5 м.
На границах участков дорожных работ следует установить информационные щиты, на которых указывают организацию, фамилию ответственного лица, руководящего работами, и номер его служебного телефона.
При организации движения в местах  производства дорожных работ должны применяться все необходимые технические средства, предусмотренные схемой ОДД. Всякое отклонение от утвержденных схем, а также применение неисправных технических средств недопустимо.
Непосредственно по окончании работ знаки и ограждающие устройства должны быть демонтированы. Демонтаж производится в порядке обратном монтажу.
Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места работ, о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря. Все работники, находящиеся на проезжей части или рядом с ней, должны быть одеты в световозвращающие оранжевые жилеты.
Дорожные знаки должны быть изготовлены с использованием световозвращающих материалов. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие. Корпус и оборотная сторона знаков, а также все элементы крепления должны быть серого цвета (за исключением оцинкованных поверхностей).
Проект выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации   дорожного   движения.   Правила   применения   дорожных   знаков,
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Знаки дорожные. Общие технические требования", ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования", ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ".

3.5. [bookmark: _TOC_250007]Дендрология


Проектом «Строительство 3-ей нитки затяжного дюкера канала "Царицыно- Видное" в районе ул.Тюрина от жилой застройки на территории ОАО Московский комбинат хлебопродуктов по адресу: 6-я Радиальная, вл.7 ЮАО» предусматривается строительство напорного трубопровода d=1200 в микротоннеле AVN 2000, а также перекладка электрокабелей в Южном административном округе (УР «Царицыно», «Орехово-Борисово Северное»,
«Бирюлево Восточное»).
Трубопроводы прокладываются преимущественно закрытым способом
(микротоннель).
Трасса начинается от существующей камеры около д.24 корп.1 по ул.Каспийская и идет вдоль улицы пересекая ее в районе дома 28 корп.1, затем траса заходит и идет по территории Природно-исторического парка «Царицыно», пересекая улицы Тюрина, Прохладная и входит в существующую камеры в районе перекрестка проезда Кошкина с ул.11-я Радиальная.
Для участка характерен значительный уклон рельефа, неровности, большие перепады микрорельефа. Основное покрытие – травяной покров (представленный преимущественно рудеральной растительностью с проплешинами, образовавшимися в местах вытаптывания), глинистая почва, асфальт.

В древесной растительности доминирует ясень пенсильванский, ива ломкая, клен ясенелистный, имеется тополь бальзамический, яблоня домашняя, единично встречаются береза повислая, клен остролистный, дуб черешчатый, липа мелколистная и др. Среди кустарников преобладает поросль малоценных пород, а также имеются боярышник, сирень обыкновенная.

Зеленые насаждения произрастают группами, куртинами и единично на территории объекта.

Существующие деревья и кустарники являются результатом самосева, разновозрастные, находятся, в основном, в удовлетворительном состоянии. Встречаются ослабленные и сильно ослабленные экземпляры (с сухобочинами, механическими повреждениями, морозобойными трещинами, изреженной и однобокой кроной, в угнетенном состоянии).

В соответствии с проектом дендрологии в зону работ попадает 39 деревьев и
51 кустарник. Из них: сохранить 27 деревьев и 7 кустарников, вырубить 12 деревьев (4шт. – в охранной зоне инженерных коммуникаций; 1шт. – сухостой; 6шт. – самосев) и 44 кустарника (поросль). Компенсации подлежит 1 дерево.

В границах особо охраняемой природной территории Природно-исторический парк «Царицыно» режим №2,3,4, в соответствии с проектом дендрологии в зону работ попадает 15 деревьев и 27 кустарников. Из них: сохранить 11 деревьев, вырубить 4 дерева (1шт. –  в охранной зоне инженерных коммуникаций; 1шт. – сухостой; 2шт. – самосев) и 27 кустарников (поросль).
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Для участка характерен значительный уклон рельефа, неровности, большие перепады микрорельефа. Основное покрытие – травяной покров (представленный преимущественно рудеральной растительностью с проплешинами, образовавшимися в местах вытаптывания), глинистая почва, асфальт.

В древесной растительности доминирует ясень пенсильванский, ива ломкая, клен ясенелистный, имеется тополь бальзамический, яблоня домашняя, единично встречаются береза повислая, клен остролистный, дуб черешчатый, липа мелколистная и др. Среди кустарников преобладает поросль малоценных пород, а также имеются боярышник, сирень обыкновенная.

Зеленые насаждения произрастают группами, куртинами и единично на территории объекта.

Существующие деревья и кустарники являются результатом самосева, разновозрастные, находятся, в основном, в удовлетворительном состоянии. Встречаются ослабленные и сильно ослабленные экземпляры (с сухобочинами, механическими повреждениями, морозобойными трещинами, изреженной и однобокой кроной, в угнетенном состоянии).

В соответствии с проектом дендрологии /Заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды №06-28-2467/8 от 21.04.2008 / в зону работ попадает 113 деревьев и 107  кустарников, из них: пересаживается 1 дерево и 5 кустарников, сохраняется 62 дерева и 5  кустарников, вырубается 50 деревьев (28шт. – в охранной зоне инженерных коммуникаций; 1шт. – аварийные; 2шт. – сухостой; 5шт. – самосев) и 97 кустарников (95шт. – поросль). Компенсации подлежит 14 деревьев и 2 кустарника.

В границах особо охраняемой природной территории Природно-исторический парк
«Царицыно» режим №2,3,4, в соответствии с проектом дендрологии в зону работ попадает 47 деревьев и 16 кустарников, из них: пересаживается 5 кустарников, сохраняется 36 деревьев и 2 кустарника, вырубается 11 деревьев (6шт. – в охранной зоне инженерных коммуникаций; 1шт. – сухостой; 1шт. – самосев) и 9 кустарников (8шт. – поросль). Компенсации подлежит 3 дерева и 1 кустарник.

В соответствии со ст. 4 Закона г. Москвы № 17 «О защите зеленых насаждений», принятого 5 мая 1999 г., «В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем, количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади».

Проектом озеленения предусмотрена компенсационная посадка 14 деревьев и 6
кустарников, в том числе и на территории Природно-исторического парка «Царицыно»
– 3 дерева и 6 кустарников, а также восстановление травяного покрова на всем протяжении прокладываемых инженерных коммуникаций на площади 7370,1 м2.
3.7 Охрана окружающей среды

Представлен томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ООС

3.8. [bookmark: _TOC_250005]Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса
Представлен томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ТР

3.9. [bookmark: _TOC_250004]Отчет об инженерно-геологических изысканиях
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На основании проведенных инженерно-экологических изысканий на участке по проектной документации: «3-я нитка затяжного дюкера канала «Царицыно-Видное» в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл.7, районы Бирюлево Восточное, Царицыно», установлено, что радиоэкологическая обстановка данной территории характеризуется как удовлетворительная. Аномальных очагов радиоактивного загрязнения  не обнаружено.
В соответствии с Заключением территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № 7-28/0272-2-00700 от 21.02.08г., по значениям радиационных факторов грунт может вывозиться и использоваться для строительных работ без ограничений.
Исследованные показатели соответствуют требованиям нормативных документов (НРБ-99, СП 2.6.1.758-99, ОСПОРБ-99, СП 2.6.1.799-99).
Верхний горизонт почвы и грунты по степени химического загрязнения токсичными элементами относятся к категориям «чистые» и «допустимые».
По	степени	загрязнения	нефтепродуктами	почвы	и	грунты	соответствуют
«чистому» и «низкому» уровню загрязнения.
По степени загрязнения бенз(а)пиреном почвы и грунты относятся к категории
«чистые».
Исследованная почва по показателям биологического загрязнения характеризуется как «чистая» и «умеренно опасная», специальной дезинфекционной обработки не требуется.
В соответствии с Заключением территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № 12/00788 от 29.02.07 грунты с пробных площадок №№ 3, 4 в слое до 0,2 м можно использовать под отсыпки выемок и котлованов, на участках озеленения с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,2 м; грунты с остальных пробных площадок в слоях 0,2-20,0 м можно использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

[bookmark: _TOC_250002]3.12 Оценка влияния строительства
Представлен томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ОВС

[bookmark: _TOC_250001]3.12	Программа	мониторинга	деформационных	процессов геодезическими методами
Представлен томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ПМГ


3.12 [bookmark: _TOC_250000]Георадарные исследования
Представлен томом 6108-15/5586-13/5558-13/3294-07-ГРИ


Составила	Попова О.В.

ГИП	Самарина И.А.
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Паспорт проекта
1. Общие данные:
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Наименование проекта:	3-я нитка затяжного дюкера канала "Царицыно - Видное" в районе ул. 11-я Радиальная, Тюрина, Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная ул., вл. 7, районы Бирюлево Восточное, Царицыно
Заказчик:	ТУКС 4
Проектная организация:	ООО «Институт «Каналстройпроект»
Вид строительства:	новое
Место расположения объекта:	ЮАО, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово
Северное, Царицыно.

2. Технико-экономические показатели:

Стоимость строительства, тыс. руб.: в том числе СМР, тыс. руб.:
Продолжительность строительства:

3. Проектные решения:





№№ п.п.





Наименование	ГОСТ	Д,
мм






L, м




Микротон- нель

В том числе Открытая
прокладка в
ж/б обойме



Стальной футляр открытая прокладка






Трубы стальные с внутренней ЦПП толщиной 12мм и

Д,	L,	Д,
мм	м	мм Канализация
AVN 1500
Из ж/б труб

L,	Д,	L,
м	мм	м

наружным двухслойным защитным
1	покрытием на основе
экструдированного полиэтилена	10704-
96*








1220х
12мм	1459,5

ТС
150.30-
5М AVN 1500
Из ж/б
труб ТС 150.30-
5М* AVN 2000
Из ж/б
труб ТС 200.30-
6М*

340,5	100,5






94,5







924,0
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Паспорт проекта
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	2
	Трубы стальные с
внутренней ЦПП толщиной 12мм и наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена
	


10704-
96*
	


820х
12мм
	


42,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Чугунные трубы
	ТУ
1461-
037-
5025
4094-
2008
	300
	51,0
	
	
	
	
	
	






Главный инженер проекта

Самарина И.А._
подпись	Ф.И.О.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Обозначение	Наименование	Примечание


Ссылочные документы

СНиП 2.04.03-85	Канализация. Наружные сети и сооружения.

ПП16-8	Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий
Трубы полимерные со структурированной

ГОСТ Р 54475-2011

стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации

ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из полиэтилена

Прилагаемые документы

№ 21-955-555 от 14.03.2007г.  ТУ на канализование ГУП «Мосводоканал»	Стр. 22-23

 (
С
т
р
.
 
2
4
-
2
6
)№223 от 03.12.2007г.	Технические требования Московско-Курская дистанция пути

№01-52-6740/4 от 23.08.2007  Правительство Москвы Префектура ЮАО	Стр.27

№ЦА-23-2273/7 от
12.10.2007	Управа района Царицыно	Стр.28
№БВ 23-1529/7	Управа Бирюлево  Восточное	Стр.29

№20-08-01/07 от 08.10.07г.	Департамент культуры г.Москвы	Стр.30

№25/25-153 от 11.12.07г.	ГУП НИиПИ г. Москвы	Стр.31

№Уити/7-17-1176 от 13.11.07  УИТИ Москомархитектура	Стр.32

№НГ-19/1218 от 08.05.08г.	ОАО «РЖД»	Стр.33

№401-ГРМЖД от 25.12.07г.	Росжелдорпроект	Стр. 34-35

№3016-01-32/1381 от
11.04.08г.	Метрогипротранс	Стр. 36-37
№1-12/3053 от 17.12.2007	ГУП Московский Метрпоолитен	Стр.38

№1174 от 17.12.07г.	ОАО Ростелеком	Стр.39-40

№04/42-2588 от11.12.07	УВД по ЮАО г.Москвы	Стр.41-42

Свидетельство о допуске к опеределенному

№ 0048.12-2009- 7725092192-П-30

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства


Стр.43-51
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Наименование

Согласование


Где находится


	организации
	Номер
	Дата
	согласование

	
ОПС
	№ 3238-
08
	
08.05.08
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	МКС
	№ 2497
	22.04.08
	См. ГП1, том ТКР.НК1

	
ГУП НИиПИ Генплан
	№ 25/25-
153
	
11.12.07
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	
ГУП «Мосинжпроект»
	№
856/07
	
23.01.08
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	
«Москомархитектура»
	Уити/7-
17-1176
	
13.11.07
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	
Москомнаследие
	№ 16-
13/15717
	
30.10.07
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	Управа р-на «Бирюлево-
Восточное»
	
б/н
	
15.10.07
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	Управа р-на «Орехово-Борисово»
	б/н
	б/ч
	См. Ситуац. план, том ПЗ

	
Управа р-на «Царицыно»
	УА-23-
2273/7
	
12.10.07
	
См. Ситуац. план, том ПЗ

	ОАО «Трансинжстрой»
	б/н
	09.10.07
	См. Ситуац. план, том ПЗ

	ОАО «Ростелеком»
	№1174
	17.12.07
	См. Ситуац. план, том ПЗ

	
Префектура ЮАО
	01-52-
6740/4
	
23.08.07
	
Том ПЗ

	
Музей-заповедник «Царицыно»
	20-08-
01/07
	
08.10.07
	
Том ПЗ

	Московско-Курское отделение РЖД
ПЧ-2
	
№ 223
	
03.12.07
	
Том ПЗ

	---//--- ЭЧГ-1
	б/н
	18.12.07
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	---//---	ШЧГ-2
	б/н
	06.12.07
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	---//---	РЦСС-3
	№ 95
	10.12.07
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	---//---	НГЧЗ-2
	б/н
	б/ч
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	---//---	ДЗЛ
	б/н
	6.12.07
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	Станция «Царицыно»
	б/н
	25.01.08
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	РЖД НОДГ
	б/н
	04.02.08
	См. ГП3, том ТКР.НК1

	
Управление РЖД
	№ нг-
19/1218
	
08.05.08
	
Том ПЗ

	РКС №3
	б/н
	30.01.08
	См. Ситуац. план, том ПЗ

	ПЭУКС
	б/н
	30.01.08
	См. ГП1, том ТКР.НК1
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Наименование организации
	Согласование
	
Где находится согласование

	
	Номер
	Дата
	

	
ОАО «Мосжелдорпроект»
	№401-
ГРМЖД
	
25.12.07
	
Том ПЗ

	УГР ЮАО
	б/н
	03.12.07
	См. Ситуац. план, том ПЗ

	
Метрогипротранс
	№ 3016-
01-
32/1381
	
11.04.08
	
Том ПЗ

	
Московский метрополитен
	№1-
12/3053
	
17.12.07
	
Том ПЗ

	ГУП «Мосводосток»
	№96.08
	11.02.08
	См. ГП2, том ТКР.НК1

	
УВД по ЮАО г.Москвы
	№04/42-
2588
	
11.12.07
	
Том ПЗ
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HPAB KT EINDLSECTB O MOEKB B

I'JIABA YITPABBI
PAIHOHA BUPIOJIEBO BOCTOYHOE I'OPOJIA MOCKBbBI

JOXKHB W AIMUHUCTPATUBHBIMA OKPVT

E-mail: sovbr@uao.mos.ru

115547, rMocksa, yn. bupronesckast, 1.48, kopn.2 http://

Tenedon: (495) 329-63-00, paxc: (495) 329-63-00
OKIIO 13539769, OT'PH 1027737002809, UHH/KIIII 7737128527/773701001

SL/OROEF~ | BB 23152917

oT

HcnonnurensHomy qupekropy
000 «un-t Kanaacrpoiinpoexm»

A.U. Bo6poBy

Ha Ne

YBaxaemblit Anexcanap UBanoBuy!

Ynpasa paiiona buproneso Boctouroe paccMoTperna 1 cormacopana npoexT

«CTpoutenbcTBO 3-eff HUTKM 3aTSUKHOTO [IOKepa KaHaja IHapuusiao — Bujguoe B
padione yn. TropuHa OT XWIOH 3acTpoiiku Ha teppuropur OAO «MockoBckHit

KOMOMHAT X1€00IPOYKTOBY 110 anpecy: yi. 6-s Panuansuasi, Bi1.7».

B.B. Ipaues

E.B. Sluuna
W328-70-74

021277
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i
IpaBuTeascTBo MocKBBI
emapTaMeHT KyJbTypbl
ropoaa MocKBbI

TocynapcrBennoe yupesxaenue
KyJIbTYpbl Topoaa MocKBbI
«[ocynapcTBeHHbIH HCTOPUKO-
APXUTEKTYPHBIH, Xy105KeCTBeHHbIH
H IanImadTHBIR My3eii-3anoBeInuK
«dIapuubIHO»

115569, MockBa, yi. Jonsckast, 1.1
Tenedon 321-63-66

or 08, /0. f00K % JO-8-07/0F

000 «MHuCTHTYT
Kanancrpoiinpoekt
HcnonHNTEeNbHOMY THPEKTOPY
Bobposy A.J.

YBaxaeMmslit Anexcanap VBanoBuy!

Hupexiust 'YK «(I'M3 «llapunsiHo» paccMOTpeB MpeicTaBieHHbll Bamu
npoeKT «CTpOUTeNnsCTBO 3-eif HUTKM 3aTsHKHOTO JfoKepa KaHana llapuibino-
Bunnoe B paiione yn. TiopuHa oT xXuimoi 3actpoiku Ha Tepputopun OAO
«MOCKOBCKHI KOMOHMHAT XJIeGONpPOIYKTOB»

TOAOp, cornacoBsiBaerT.

[punosxenus: Cxemarnynslid maad M 1:2000-1 ak3.
1. TTI1 M 1:500 — 1 sxs3.
2. TTI2M 1:500 — 1 aK3.

['maBHBIA MHKEHED

HUcn. Bynaxosa P.C.
Ten. 325-29-42

no aapecy: 6-s1 Pammansnas, Bi1.7

B.A. Kpynaux
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[TpapuTeabeTB0 MOCKBbI
KOMHUTET N0 apXUTEKTYpe M MPajOCTPOHTENbCTBY I. MOCKBbI

[ocyaaperBentoe yHUTapHOE NPENpHsTHe

HAYUHO-UCCAELOBATEABCKUN W TPOEKTHBIN
VHCTUTYT FEHEPAJIBHOTO [1JTAHA TOPOJIA MOCKBDBI

125047, Mocksa, 2-s1 Bpectekas yar, 1. 2/14, Tea.: (495) 250- 1508, daxc: (495) 973-2243

HVlT o

E-mail:genplan@mka.mos.ru

ot S Ay N JSF ST 453
VCTIONHUTENBHOMY TUPEKTOPY
LIl o 000 UncturyT «KaHaICTpORIPOEKT
A .. bobpoBy
3AKJIOYEHUE

I'VIT HUulIM Tenmmana MOCKBBI PaccMOTpe NPOEKT CTPOUTENbCTBA 3-i
HUTKM 3aTSOKHOTO JioKepa kanana LlapumsiHo — Bunmoe B paifone yii. Tropuna ot
xunoil  sactpoiikm  Ha  teppuropum  OAO  «MockoBCKuit KOMOHMHAT
XJ1€6OMPOLYKTOBY [0 ajpecy: yi. 6-1 Paguanshas, Bit. 7 1 COO0IIAET.

Tpacca mepecexaer Kacrmickyio yiL., TIOIOCY OTBOAA JKEJIE3HOU JI0pOTH,
TEXHIIECKYIO 30HY METPO, IPOXOIUT B KPACHBIX JIMHUAX [Ip. IIp. Ned323, mo OOIIT
IpuposHo-ucToprdeckuit napk  «LlapuipHo (PPTJ] Ne2, 3; PYA Ne8O ot
29.06.2006 T.), IO TEPPUTOPUM NAMATHAKA UCTOPUM M KYyJBTYPBI, YaCTUIHO IO

IpUOPEKHON H BOLOOXPAHHOI 30HE.
I'pagocTpouTe/IbHbIE PEKOMEHAALHM:

WHCTUTYT CUMTAaET BO3MOKHBIM PEAIU3ALMIO IPOEKTA PU YCIOBHML:
1. HOCTELYIOMEro BOCCTAHOBIEHHUS [IOYBCHHOTO ¥ PACTUTENLHOTO MOKPOBa;
2. cormacosanus ¢ Yupasnennem MXKJL (dumman OAO PXK]T).

I'naBHBIA HHKCHED Kopotkos 10.B.

Wenonnntenn: Huxkutuna O.B. Mapoxosekas [LH.  Kpecrmeiin M.T'. Wnsuna LH. Conoseepa E.E.
251-21-67 250-14-55 250-31-92 251-19-80 250-95-55

chK JIeCTBHA HACTOSLLETO 3aKI04eHus 1 roj co aHs perucTpaumnu.
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NMPABUTEJIBCTBO MOCKBBLI

KOMUTET 110 APXUTEKTYPE U TPATOCTPOUTEIBCTBY
roPOJJA MOCKBBLI
(MOCKOMAPXUTEKTYPA)

TpuymdansHast L., 1. 1, Mocksa, 125047
Tenedon: (495) 209-11-54 E-mail: asi@mka.mos.ru http://www.mka.mos.ru

OKIIO 05238114, OT'PH 1027739900836, MUHH/KIIII 7710145589/771001001

S L o Sppete/E-AE~ AAEE

e LR R = 2L HcnotHATEIbHOMY THPEKTOPY
000 «HucruryT
«Kanancrpoiinpoexk»
BoGpory A.H.
SAKJIIOYEHHNE
Vnpasnenne UHKEHEPHO-TPaHCIIOPTHOM UHOPACTPYKTYPBI

MoCKOMapXHTeKTypBl, PacCMOTPEB IpeACTABIeHHBIH BaMu Ha cornacoBanue
pabounit mnpoext «CTPOWTENECTBO 3-eif HHTKM 3aTSKHOTO JIOKepa KaHaia
«llapuupiHo-Bunnoe» B paiione yi1. TropuHa OT XUI0H 3aCTPOHKH Ha TepPHTOPHH
OAO «MockoBckuit KOMOMHAT XTEOONPOXYKTOBY IO ajpecy: 6-5 Panuansmas yir.,
1.7, FOAO» (3akas 3294-07), cornacobiBaeT BbllleyKasaHHBIH MaTepuan Opu
ycnosud  monmydenus 3akmrodenuii: I'VII HHMullM TI'ennnmana r. Mocksbl,
JlemapTaMenTa NpPUPONOIIONB30BAHMS M OXDaHbl OKpyxaromel cpemsl, ['YII
«MOCKOBCKHI METPOIIOIUTEH.

Havanenuk Ynpasienus /?7 % @( C.I'. YyBepuna
/3 a

Hcnonuurens: Brarogaposa O.A. Ten. 8-499-766-20-72
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3am. I'enepanbHOro aupexropa
000 «MucruryrKanancrpoiinpoext»

OTKPBITQE AKIIVIOHEPHOE OBIIECTRO 2
«POCCHICKYE KEJIE3HBIE JIOPO[ Wiy C.A. 3axaposoit

(OAO «PXK]»)

OUIMAIL
«MOCKOBCKASL

JKEJIESHAS IOPOT A

TJIABHBIN HHKEHEP

Kpacnonpyssas yi., 20, Mocksa, 107996
Ten: (495) 266-10-10, daxc: (495) 262-59-43

DE.O5. OFfe. 3 HOAGAZAP

Ha Ne_

Ha Bame obpamenne Ne3217 or 05.03.2008 roma Mockosckas
xenesnas gopora — opunuar OAO «PX» coobmiaer, 9To npepcrapieHHbi
Bamu pabounit npoexT «CTpOHUTENBCTBO 3-eif HUTKHM 3aTSHKHOTO JIOKEpa
xaHama «lapunmno-Bunnoe» B palione yauuer Troopuna oOT Kujio#i
3aCTpOHKM  Ha  TEpPUTOPHH OAO «MockoBcKMi xoMOMHAT
xne0onmponyKTOB» mo axpecy: 6-s Pamuanbhas yiuuma, sx7 HOAO»
BpimonHeHHslt OO0 «MucTutyT Kananctpoiinpoekt» cornacosas mpy
YCIOBHH O(QOPMICHHS 3eMENbHO-IIPABOBBIX OTHOIIEHWM Ha Nepecedenys
KaHaJIM3allMOHHOTO JIOKepa M II0JIOChI OTBOJA KeNe3Hod [opory =

COOTBETCTBUM C 3aKOHOAaTensCTBOM Poccuiickoit @enepaiuu.

B. Apxapos

Hen. Fankun A.C.
Ten. 266-20-09
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PODKENOOP

'I‘ MNPOEKT

MOCXENAOPMPOEKT

yn.Kananuesckas, gom 29 FnaBHomy NHXEeHepy
Mocksa, Poccus, 107078 000 ((|/|HCTI/ITyT

T, (495) 2662075 «KaHanctponnpoekr»
&h: (495) 262 07 76 T.A. AHgpeeBon

e: info@mzdp.ru

idemgdp@tsi.ru

25.12.2007r. Ne _401- TPMXK[, Konus: 'maBHOMY WHXEHepy
Ha Ne 13687 ot 21.11.07r. MockoBCKOM X.A.

A.B. Apxapoy

O npoekTe Npoknasaku KaHanu3aLuuoHHOro
KkaHana nog x.4. nyTsamu Ha 18km MK9 n 107078, Mocksa,
npoknaaky BAonk Hux ¢18km MK9 no 19km MK4 KpacHonpygHas yn.,20

B paiioHe cT.LlapuubiHo Kypckoro HanpasneHus

MocengopnpoekT paccMOTpen npeAcTaBleHHble  MaTepuarnbl  NpoKnagku
KaHanM3aLUMOHHOrO KaHana nMof JKenesHoZOpPOXHbIMM nyTamm Ha 18km K9 u
npokrnagku Bronb x.A. nyteit ¢ 18km K9 no 19«m K4 B paiione cT.LlapuubiHo
(cuTyaumoHHblin nnadH M1:2000, nnaH Tpacchl M1:500 n npogonbHbIf Npodmnb,
4yepT.Ne3294-07-00-K, nuctbl 6/Ne), no npoekty «CTpoutensctBo 3-ell HUTKK
3aTsHKHOrO [lokepa kaHana «LlapuubliHo-BugHoe» B paitoHe yn.TiopuHa OT XKUMomn
3acTpoiiku Ha TeppuTopun OAO «MockoBckuii kOMBMHAT xnNebonpoayKToB No agpecy:
yn. 6-asa PagnanbHas, Br. 7 FOAO», 3aka3 Ne3294-07 v coobuiaeT creaytoLiee:

1.leHepanbHoOil cxemoii pas3BuTMa MOCKOBCKOrO enesHOAOopOoXHOro ysna
2007r. u npoektoMm Mocxkengonpoekta «OBocHOBaHME WHBECTWULMWIA OpraHusauuu
CKOPOCTHOTO MacCaXMpPCKOro ABWXeHWsi Ha HanpasneHuu LienTp-tOr (Mocksa-Aanep)»
Ha ydacTke [lobnuHo-TMoJoNbeK, BKMOYAsA YKa3aHHbIA Y4acToK, CTPOUTENbLCTBO
[OMNONMHUTENbHbIX MaBHbIX X.4. NyTel Ha nepcnekTmsy 2020r. He npeaycMaTpuBaeTcs

20 MPOEKTHbIM PELUEHWSIM OTMEYaeM, YTO KaHaiM3aLUWOHHbIA  KaHan
NPOEKTUPYETCH 3aKPbITbIM CNOCOOOM METOLOM MUKPOTOHHENUPOBaHUS:

2.1.Moa XenesHoAOPOXHbIMM NYTAMU - Ha paccTosHun 6Gonee 10m ot
OCHOBaHMWS Hacbinu ¢ o6enx CTOPOH Xefe3Hol Aoporu U Ha rnybuHe Gonee 10m ot
NOBEPXHOCTM 3EMIM A0 Bepxa kaHana, uTo cooTBeTcTByeT TpebosaHuam CHull 32-01-
95 «KenesHble goporu koneu 1520mMm», n.11.11, n.11.12;

2.2.Boonb X.4. NyTel - Ha paccTosiHU He MeHee 20M OT Ocy KpanHero nytu v
Ha rnybuHe He meHee 10M, yTo cooTBeTcTBYeT Tpebosanusm CHull 2.07.01-89”

«pagocTpouTenbCTBOY, Tabn.14.
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POOKENOOP

NPOEKT
MOCKENAOPMPOEKT

N

3.MpoeKkTHble peLleHUs MO MPOKNagKe KaHanu3alWOHHOro KaHana, B 4actu
YBSA3KM C JKeNe3HOW [O0pOoroi, BO3MOXHbI Npu cornacosaHumn ¢ MockoBcko-Kypckum

OTAENEHNEM LOPOTY U BLINOMHEHUN TPEBOBAHWIA €ro NMHENHbLIX NoLPa3aeneHuil.

OkoH4aTenbLHOE cornacoBaHue MnpoekTa Bam HeobxooumMo MOMyYUTb B

MockoBCKOM enesHon fopore.

[MaBHbI MHXEHEP UHCTUTYTa B.3.lMeB3Hep

Wen. Kankaxosa E.H.
Ten.266-24-32
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B METPOIMMPOTPAHC

115054, Mocksa, yn. BaxpywuHa .32, cTp. 2
TenegoH: +7(495) 953-46-11, dpakc: +7 (495) 953-40-04
www.metrogiprotrans.com, mail@metrogiprotrans.com

JI.O4, 3008 w2016-01-32 /138 T ]

15728 ot 26.12.2007 ['maBHOMY HH)KEHEDPY

Ha Ne

000 «HuctutyT KananctpoinpoekT»
‘ Amnppeesoii T.H.
O npoekre «CTPOHTENBECTBO 3-CH HUTKH 3aTsHKHO-
10 mroxepa kanana «L{apuneiro — Buasoe» B paii-
OHE yJ1. TIOpHHA OT MKHJIOH 3aCTPOHKH HA TEPPHTO-

pun OAO «MOCKOBCKHIT KOMOHHAT X1eOOMPOyK-
TOB» 1O aapecy: 6-1 PaguwansHas, BIL 7».

OAQO «MeTporumpoTpaHc» PaccMOTPEeH MpoekT «CTpPOUTENbCTBO 3-€H HUTKH 3a-
TSHKHOTO Mokepa kanana «Llapuupiao — Bunaoey B paiione yi1. TropuHa OT *KuIoH 3a-
crpoiika Ha Tepputopar OAO «MOCKOBCKUH KOMOMHAT XJIEOONPOAYKTOBY MO aApecy:
6-1 PaguaneHas, BI. 7» B 30HE JEHCTBYIOIIMX HIDKEYKA3aHHBIX COOPYKEHHH METPOIIO-
JUTEHA.

K paccMOTpeHHIO IPECTABICHA CIEAYIOMas JOKYMEHTALHA:

- texnuueckoe 3akmouenne I VI «Mockosckuit merpononuten» (Nel-12/3053
or 17.12.2007);

- muceMo OAO «Metporunporpanc» (Ne3016-01-32/4104 ot 16.11.2007);

- malH Tpaccel M 1:2000, cBomnbiii mnaH umxeHepHbIXx cereidl M1:500, mpo-
noseHbIH podrte komtekTopa (geprexu OO0 «MuctutyT Kanancrpoinpo-
ext» 1o mHppy Ne 3294-07).

V4acTOK Tpacchl NPOEKTHPYEMOro KaHaia B TpyOe auamerpom 1,2 meTpa (komon-
sl K5 — TK6), coopyxkaempiii MukpommToM tuna «AVN 2000» auamerpom oxomno 2
METpOB, B paifoHe yauisl TIOpHHA MPOXOAUT IOJ NEPETOHHBIMH TOHHEIAMH MEIKOTO
sanoxenus (paion ITK0172+40) mexay cranmusamu «L{apunsiHo» - «OpexoBo» 3amo-
CKBOPELKOH HIM MOCKOBCKOTO METPOITONHTeHa. 1IpH 9TOM PaCCTOSHHE 10 BEPTHKA-
I OT BepXa INATa (OPHEHTHPOBOYHAS OTMETKA - 127,5) 10 HU3a KOHCTPYKUHUH TOHHE-

JIeH METPO COCTABUT OKOJIO 4,5M.
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OAO «MeTporunpoTpaHcy» CUUTAeT BO3MOXHBIM COINIAcOBaTh MPoeKT «CTpou-
TENbCTBO 3-€H HHUTKH 3aTSHKHOTO rokepa kaHaia «llapuubsino — Buanoe» B paiione
ya. Topuna ot xwioi 3actpoiiku Ha Tepputopud OAQO «MOCKOBCKHMI KOMOWHAT
xJ1e0OIPOAYKTOBY 110 aapecy: 6-s PajuanbHas, B1. 7» OPH CICAYIOLIHUX YCIOBHIX:

- obecrieunTh BHIMOJNIHEHHE TpeOOBaHWN TexHWYeckoro 3axmodenus [ YII
«MOCKOBCKHH METPOIIOIUTER Y,

- BBINOJHHTH 0OcHenoBaHMe (AKTHIECKOTO COCTOSHHA KOHCTPYKLHH C€O-
OpYIKEHHH METPOIMOJIMTEHA W BMELIAIOIIEro MX IPYHTOBOIO MAacCHBa C ONPEIEIICHH-
€M HEOOXOAMMBIX CTICHHATBbHBIX PErIAMEHTUPOBAHHBIX MEPONPHATHH 110 obecreye-
HUIO 0€30CaJ0YHOM MPOXOJKH KaHANa JIOKepa CHEHUaTbHBIM MHUKPOLIMTOM C TIpPH-
rpy30oM 3a00s1 ¢ HEJTbIO UCKITIOUEHHS AeopMalMii TPYHTOBOIO MacCHBa, BMEIIAIOLIE-
ro Tounenu merponommrena (HAL] TM OAO «[{HHUMCy). [Ipustsie ais 9TOro Tex-
HUUYECKHE PEIIEHHMs, TO/DKHBI ObITh pa3zpaboTanbl B pabovyel AOKYMEHTALUH 110 CO-
OpY’KEHHIO FOKEPA;

- [pPEYyCMOTPETh MOHUTOPHHT 33 TEXHHYECKHM COCTOSHHEM KOHCTPYKLHUH
MIEPETOHHOr0 TOHHENS W BEACHHE TEXHMYECKOro Hajazopa npeactasuternsimMu [VII
«MOCKOBCKHII METPOMOJHMTEH» Ha NEPHOA COOPYKECHHS KaOElIbHOIo KOJUIEKTOPA;

- pabouyr0 AOKYMEHTALMIO 0 COOPYKEHHUIO IOKEpa KaHala CorjlacoBaTh B yc-
tanosiaeHaoM mopsake OAO «Merporumpotpanc» u ['YII «MockoBckuii MeTpono-

JIUTCH» .

Cpok IeHCTBHSA HACTOSILErO COIacoBanus — 3 roja.

Bes neyatn OAQO «MeTporunpoTpanc) HeJCHCTBUTENBHO.

.

/\—/’B/} B. Koros

Buue - npe3ugeHT

Wcnonuutens: Braciok B. P.; Boiiko ®.A.
T. 953-05-95; T. 953-72-69
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MOCKOBCKUH
METPOMOJMUTEH

129110,Poccua. Mocksa
MpocnekT Mwupa, 4. 41, cTp.2;

Ten: (495)622-1001; dakc: 631-3744 r.l'laBHOMy HHIKeHepY
E-mail: info@mosmetro.ru; 000 M
nttp://www.mosmetro.ru «MIHCTHTYT
OrPH: 1027700096280; «KaHancTpoiinpoekT»
WMM/KNN: 7702038150/770201001 AHﬂpeeBOﬁ T.1.

V202200 N [ 505
Hale /CQ&QQ oT J’//QCOW%

O cTpouTenbeTBe 3-if HUTKH
3aTSIKHOTO JI0Kepa KaHaJa
HapuubiHo-Buanoe B palione
ya. Tropuna

MOoCKOBCKHN MeTpOIoNuTeH paccMotpen Bamre obpamenue Nel2699 ot
31.10.07r., a Taxxke pabouuii nmpoekT «CTPOUTENBCTBO 3-H HUTKH 3aTSHKHOTO
mokepa kaHana llapunpeiHo-Bunnoe B paidione yi. TropuHa OT JXKUIOH 3acTpoiiku
na teppuropun OAO «MOCKOBCKHIT KOMOMHAT XJI1eDOIPOLYKTOBY 110 afpecy: 6-s
Panunanerast, B1.7 FOAO» u coolmiaer, YTo cYUTaeT BO3MOMKHBIM COINIACOBAThH
MpeCTaBIeHHBIA IPOEKT IIPU YCIOBUH OOS3aTEe]BHOIO BBINOIHEHHUS CleTyIOMHIX

TpeOOBaHMMH:
1. mpencTaBuTh nonoxkutensHoe 3akmoueHne OAO «MeTporumporpaney Ha

Y4acTOK IIepeceyeHHsA MOIOKEPOM IEperoHa MeEXay CTaHOuAMH METpo

«UapuupiHo»-«OpexoBoy;
2. cormacoBath IIIIP Ha [aHHBIA y4acTOK B YCTAaHOBJIGHHOM IIOpSAKE C

METPOTIOIUTEHOM;
3 H3aTh II€ped HavdalloM pa60T COBMECTHBIN IIpUKas 1o CTpOHTeHBHOﬁ

OpraHM3alld¥ ¥ METPOIIONHTeHY (KOHTaKTHBIH TenedoH I TOATOTOBKH
npoeKTa npukasa — 622-7198).

HavyanbHuK MeTPONOJIHTEHA /L CJ’%\% A.B.I'aes
i "
/

Hcnonnurens: (/

Llecrakosa M.I".
688-0847
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OTKpLITOE aKLMOHEPHOE 0BLIecTBO
MEXAYropoaHOW M MEXAYHapOAHOM JMEKTPUYECKoi cBasu "PocTenekom”
LienTpanbHblit punuan. MOCKOBCKUIA LIEHTP TEXHWYECKOH JKCnnyarTaLmm.

113405, Mockea,
Bapuwasckoe w1, 143-B.

Ten.: (495) 993-72-50
dakc: (495) 388-32-88

‘ E-mail:

COFMACOBAHME Ne 7/#7 or /L habtin 207%

HaumeHosanMe npoekTa 7 WW W

st agpey. gil b faprmissmn,
HaumenoBsanue ooz A

NPOEKTHOM! OpPraHu3aunumn
a8

"3aka3ymk" j/fﬂ. iéi ) é”r'

"Toapsaumk™
%W W

MecTto npousBogcTBa pador / 7 ; // . ,
WWWM 7 Mfcjaemam o4 7 7

Bpems Havana padot

Kaxue coopyxenus

CBSi3W 3aTPaArnBarTcsl f’ﬂm v %/ /WW

CpoK felcTBUs cornacoBaHua 2 roga /7,0@ 51(7-

PaGorki 2f 897 M /7
(xapakTep pabor)
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(P arpcicrie ODC Ari/F B

(BOMKHOCTL, NTMYHAS NOANMCH, (DAMUNNS U UHULIKATTBE NMULIA, Bb!

BLLETO COTMACOBAHME)

Cornacosapime nonyuns
M/M%Z : %m%c  MWmymeng 05
{(BOMKHOCTB) ( noanuce Y (Cbamunms/u UHULIMANbI)

‘TenedoH)

A Fynihr it
; corna % paspabotan: ; W ,/% /j

(BOMKHOCTL, haMUNUS U UHULIUANLT)

7. 993-72-68
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Ynpap/jieHHe BHYTPEHHHX JieJ 110
IOsxHOMY aAMHHHCTPATHBHOMY

(YBA no FOAO r. MockBbl)

MBJA Poccum b= 1
T'VBJ 1o r. Mockse Havaneruky otnena OO0

«MHuctuTyT «KanaacTpodnpoekT

okpyry ropoga MockBbl B Tapaacarisy
117218, r. Mockga, yi.

OTaea rocyaapcTBeHHOI Kpxuxanoscekoro, 1.20/30, .1

HHCIEeKI UK 6e30macHOCTH

AOPOKHOTIO ABHUKEHUSA

Bapmrasckoe 1., 18/2, Mockga, 117105

Teit. 954-52-87, daxc 954-26-46

AL OL N Sufir-S888

Ha Ne 228 222> ot 2&L.77 2

=

O paccMOTpeHHH MPOEKTHOM JOKYMEHTaLK

A

SAKJIOUYEHHME

10 PACCMOTPEHHIO MTPOEKTa OPraHU3alUy JBHKCHUS Ha IePHO IIPOKIIaIKI
KaHaIM3aluy U1 00bekTa: «CTpOUTENhCTBO 3-i HUTKH 3aTSHDKHOTO TFOKepa
xanana «apunsiHo-BuiHoe» B p-He yi1. TIopHHA OT KHIIOW 3aCTPOAKK Ha
tepputoprrt OAO «MOCKOBCKHI KOMOUHAT XJI€00MPOIYKTOB TI0 aapecy: 6-5

Papuansnas, Bn.7 FOAO)y»

Otgenom TUBJJ VYVBA no IOAO r. MoOCKBEI paccMOTpPeH

HpC,ZICTaBJ'IeHHIﬂﬁ IIPOEKT U COTrIacoBaH, IPH YCIOBUHA:

1

2.

. Pabotsr BectH 0Oe3 3aHsATHS mpoedkedl wactm yi. Kacnwmifckas, mp-ma

Komxkuna;

Paboter mnpom3BomuTh modTamHo. K paboramMm Ha KakgoM dTare
IPUCTYNaTh TONBKO TIOCIEe BOCCTAHOBIEGHHs a/0 TOKpBITHS Ha
IIpeAbIIYIIeM dTalle, a TAKkKe U3MEHEHHs CXeMBbl OpraHU3alyy JIBHKEHNU,
B coorBercTBUM co cxemamu [IOJ[. Ha mepuox mpoBeaeHus
CTPOUTENBHBIX PA0OT obecreunTh Oe30MacHbli  OecrpernsTCTBeHHbIH
IPOXOJ MeIIeXOJ0B [0 CYIIECTBYIOIIMM HaIpaBlIeHHsAM (TpoTyapam),
mWMpUHOA He MeHee 1,5 MeTpa, HCIONB3Ys, INpPH HEOOXOAUMOCTH,
JIepeBsSIHHBIE HACTHJIIBI MJTH TIEPEKUIHBIE MOCTKHU C MEPUIIaMHU;

Ha BcemM yuwacTke npou3BoACTBAa PabOT  0OECIEUHUTH MOABE3[
aBTOTPAHCIIOPTA CIIELCIYX 0 K JIOMOBJIAJCHHAM M aAMUHHCTPATHBHBIM
30aHUsIM IUpuHOi He MeHee 3,00 m.;

VCTaHOBUTE MMILYJIbCHBIE CTPENbl, OJIOKM OTpaKIEeHHs U3 MONUMEPHBIX
MaTepHaloB, BPEMEHHbIE [OpPOKHBbIE 3HAKM Ha CTOHKaX, BPEMEHHYIO
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JOPOXHYIO Pa3sMeTKy W CUrHajbHble GoHapu cormacHo 'OCTa P 52289-
2004 «TexHuueckre CpemcTBa OpraHM3ALMH JIOPOXKHOTO  JIBHXKEHUSI.
IIpaBuna npuMeHeHus»;

5. IlpestycMOTpeTs NpHUMEHEHHE MOPOKHBIX 3HAKOB, M3TOTOBJEHHBIX II0
I'OCT P 52290-2004;

6. IlpexycMOTpeTs yCTPOHCTBO OTTOHOB BPEMEHHBIX YIIUPEHUHA MpoesKei
dactu, He meree 1:10. IlpemycMoTpers pamuychl 3aKpyrieHuit 6opToB
BPEMCHHBIX yIIMPEHHH Ha NPUMBIKAHHUAX K CYLIECTBYIOUIM IpOe3iaM, B
coorBercTBru ¢ MI'CH 1.01-99;

7. IlpemycMOTpeTh MEpONpHATHS 10 HCKIIOYEHHIO BEIHOCA IpsI3M  Ha
IPOC3KYI0 HacTh M TPOTyaphl (YCTAaHOBKa NYHKTOB MONKH/OUHCTKY
KoJiec);

8. He nomyckath cknajimpoBaHis CTPOMTENBHBIX MATEPHATIOB HA FA30HAX W
TPOTyapax BHE 30HbBI paboT, a TakKe CTOSHKY CTPOMTEIBHON TEXHUKH Ha
IPOEKEN YaCTH yJIHUIL U TPOTyapax;

9. Hocne 3aBepienus: paGoT BOCCTAHOBUTH acanbToGETOHHOE HOKPBITHE
TIPOe3KEeH 4acTH U TPOTYapoB, JOPOXKHYIO PAa3METKY, TOPOXKHBIE 3HAKH.
BpeMeHHbIe TOPOIKHBIE 3HAKH JIEMOHTHPOBATS

10.B cnydae w3smeHeHHs HOpOKHO-TPAHCIOPTHOH — OOGCTAHOBKH b
OCTaBIET 32 COOOH IpaBO BHOCHTH W3MEHEHHS B MPOEKTHYIO
JIOKYMEHTALHIO;

11.IITTP, rpaduk pabor cornacosats ¢ OIMBJIJ] A0MONTHUTENBHO.

Hauansank H.A. Kiénxun

ucn. XKurapes A.T.
Ten. 952-43-86
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MOCKOBCKOE I'OCY/IAPCTBEHHOE YHUTAPHOE INPEJANPUATUE

"AHOGROAORAHA AN

105005, Mocksa, [Lnetemxosckafnep., 2. Teir. (495) 7429696, daxc(495) 2639184 E-mail: post@mosvodokanal.ru OKIIO03 32441

TEXHAYECKHUE YCJIOBHUA HA KAHAJM3OBAHUE
oT /L/ 05 90071, No u&/—‘y.ﬁ'—'ﬁ/’ 6:55—

HaumeHnosanue obbekTa: INpoknanka 3-eit HUTKH 3aTSDKHOTO MIOKepa
Anpec obbekra: Buproneso Bocrounoe
3aka34uk: 000 HncturyT "Kanancrpoiinpoext”
T'nasHOMY HEDKEHEDY
T.H,Annpeesoit
Cranus: Pabounit npoexr

Ilpn paspaboTke NPOEKTHO-CMETHOH AOKYMEHTALMH HEOOXOANMO MPELYCMOTPETh MPOKIAAKY TpeTbeit
HMTKH 3aTspKHOTO Mokepa "IlapunsiHo-Buntoe" Ha yuyactke ot HKII-1 mo BK/I-7.

JuameTp npoextupyemoro Tpy6onmpoBoga TOpPOACKOM CETH MpPHHATbL IO PAacyeTy, ¢ Y4eTOM BCex
NEPCHNEKTUBHBIX PACXOJI0B OT 3acTpoek r.Mockssl u r.BuaHoe.

TIpy npoeKTHpPOBaHUM MPENYCMOTpPETh:

- pexoncTpykuuto kamep BKJI u HKJI, ¢ 3ameHoit 3anopHoii apmMaryphi;

-nepeksIioueHne HaropHoro tpyGonposoaa d=800mm ot KHC «Jlenuno-/launoey;

-B npoektupyemon kamepe HKJI nepcneKTHBHBINM yXOn s BOSMOXKHOCTH MPUCOEAMHEHUS 3aTSHKHOTO
JIFOKepa OT 3aCTPOMKH BAOJb p.l'opoaHs.

Oco0ble ycnoBust

" TpacCy KaHalM3ali{ IPOSKTUPOBATh C Pa3MELEHHeM CMOTPOBBIX KOJNOILEB H KaMep BHE MpEIenoB
NpOekKMX wacTedl ymuy W mopor.  Ilpu HEBO3MOXHOCTH yCTPOWCTBA KOJOJALEB BHE MPOE3KeH 4YacTH
NpelyCMaTpHBaTh YCTAHOBKY MO JIOK KOJoJua omopHod mautel Mapku YOII-6 no weprexam  JI'TT
“MOCBOIOKAHAIIKOMILIEKT

® B KOHCTPYKLHMH KOJIOJLEB U KaMep MPeAyCMOTPETh YCTPOHCTBO JIIOKOB, 0GOPYHOBAHHBIX KPBIIIKAMH C
3amMopHBIMU yCTPOHCTBAMH IPOM3BOACTBA 3aBofia "Bosonpubop” (129278, Mocksa, Hoeoasnekceesckas yi., 16).

* 1pu yCTaHOBKe B Kamepax Ha kosuiektopax d = 1000 MM W Bblle 3arOpHON apMaTyphl NpUMEHSTH
LMTOBBIC 3aTBOPbI, paspaboTanHble W Bhimyckaembie HITO «Mopckas TeXHMKay», OTBEHAIOLIME CTPOMTEIIbHBIM
HOPMaM 110 NIPOEKTHPOBAHMIO U MOHTAKY TOJ3EMHbIX CEeTel KaHATU3aLMH.

"  TpH NPOEKTHPOBAHMM KAMEp Ha KOJUIEKTOpaX M KaHanax nuametpom 700 MM M Bbllle MpeTyCMOTPETh
YCTaHOBKY JIECTHHLL X HHBIX METAJUIMYECKUX KOHCTPYKIHE U3 OLIMHKOBAHHOM MJIM HEPIKaBEroIei cTan.

" TPOEKTOM NpPeayCMOTPETh CrOCO0 IMAPABIMYECKOrO HCTILITAHMS IPOEKTHPYEMOro Tpy6onpoBoa;

Tpu npoexTHpoBanuK npemycMarpuBath cosaanue u caady B OIIC I'YIT «Mocropreorpecm 3JIEKTPOHHOI
KOTUM TMPOGKTOB  BOAOCHAOMEHMs W KaHANM30BAHWA. OJIEKTPOHHbIE KOMHM TIPOEKTOB JO/KHBI  ObITb
copmuposansl cornacHo TpeGorannit I'YIT «MocropreoTpect» no cTpykType i popMaTam AaHHBIM 9JIEKTPOHHOM

KOMHH MPOEKTOB TMOJ3EMHBIX MHXEHEPHBIX KOMMyHHKAlMi. ONeKTPOHHBIE KOMMM MPOEKTOB OJDKHBI
nocrasisTees Ha CD-ROM.
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IMpoext npencrasuts B [I3YKC.
Cpok JeHCTBHs TeXHHYECKMX YCnoBui — 3 roga.

3aMecTHTENb HaYaIbHHKA -

I'nasbli Hivxenep JIDVKC ............{
Hen. T.B.Komaposa

Ten. 263-23-20

PKC Ne 3

Inaxwer B-V-12 R-VI-12 B-VI-11

3amecTHTeNb HaualibHKKa NO paboTe
C KIHeHTaMH Ynpasnenus “Moceo1octuIr ...

LLLALLS —

....................... T.O. Qynuenkc

JL.H. ®unatkuna

MITI “Moceonokanan™. TexHuueckue VCI0BHS Ha KAHATH3ORAHHE

Crp.2
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MOCKOBCKO-KYPCKAS| AUCTAHLIA ViconHyTeIbHOMY IMPEKTOpY

yTi UnctutyTa « KAHANICTPOWUMPOEKT »
Mockogcko-Kypckoro oTAeneHus 117218 2. Mockea yn. KpiuxaHosckozo dom Ne20/30
MockoBckoi XenesHol foporv — cunuana kopnyc 1; menegon 120-83-82;
OTKpbITOro AKLMOHEPHOTO 0BlLecTBa meneo-pakc : 124 - 62-11; :
« Poccuiickue xenesHble 4OPOrd » ' :
109387 r. Mocksa yn. Eropbesckas aom Ne13
Tenedor-takc 352 - 45 — 15 A.H. BOBPOBY
vexopsupi Ne 223 Ha Bawe nucomo No 9323
llata « 3 » gexabpsa 2007 roga. om 24 aszycma 2007 2o00a.

( nocJie sbitb6opa mpaccovt 0GpamunaUcy 8
ducmanuuro 3 dexabpa 2007 zo0a )

Texanaeckue TpeOGOBaHUS
Ha corjiacoBaHye pabodero IpoeKTa IepeceveHmsl IJIaBHBIX IIyTeu
JKeJIe3HOV Joporu 3-ei HUTKOWM 3aTsDKHOrO AroKepa KaHasa
« IapuupiHo-BupaHoe » B rparmmax crarimm [apuieiano Kypcekoro
HaIlpaBJIeHNs

JI/IT BBITTOJTHEHWS TIepecedeHys XKele3HOTOPOKHBIX IyTerl AKepoM

KaHana Tpebyercs IIpeIoCcTaBUTh
TexHopabouNMi MPOEKT BKIIFOYAIOIINI B cebs :

-- monozpaduueckyo CeéMKY ydacTKa MPOKIIaIKNM JIOKepa KaHasla B MecTe Iepe-
CedeHMs JKeIe3HOV OOpOrM WIM B MEXIyNyTbe, B Ipefesiax IOJIOCHl OTBOMA
(BMmammrabe 1:500) ¢ ToyHOV NPUBSASKOM MeCTa YKIaZKM K CYIIECTBYIOIEMY
XelIe3HOMOPOKHOMY KWIOMETPaXy M HUKeTaxy (KM, IMKET, IUTI0C M);
-~ 0emaAbHbLI 220402UHECKNUT NONEPEUHbLL HPO UL KeTIe3SHOOPOKHOI'O 3eMJLs-
HOTO IIOJIOTHA , C HaHeceHWeM CYIIeCTBYIOIIMX BOMOOTBOMIHBIX M IIPOTMBO/E-
popMaIIOHHBIX COOPYXeHU (KIOBETOB, HATOPHEBIX, BOJIOOTBOIHBIX KaHaB, /Ipe-
HaXHbIX COOPY>KEHWIT 1 JIp.) , 3aIIPOeKTMPOBAHHbIX KOMMYHMKaIU B HEWUCKa-
xeénHoM MarnTabe 1 : 100, Kak ropM30HTaTbHBIV, TaK U BEPTUKATIBHBIN ;
-- 3aKA104eHIe 06 UHKeHepHO-2e0102UeCcKoM 00C1e008anuu 3eM/ITHOTO TI0JIOTHA
eJIe3HOTOPOXKHBIX IIyTeVl IS IIOJTHOTO BBIABIIEHVISI VI BCECTOPOHHETO M3yJeH VI
YCIIOBUIT ydacTKa TPOKIANKu [loKepa KaHala ;

- paboyull npoexm pa3paboTakHblil C Y4ETOM YCTaHOBNEHHbIX 0OCeAoBaHeEM
TMAPOreOnorMYeckmX YCTIOBUA ( MPOEKT BOAOMOHWKEHNA B NECHaHblX rPyHTax, BOAOOTAMB B
CYITAHKAX CO CNabbiM MPOTOKOM , C PACHETOM YCTAHOBKI PEMbCOBbIX CTPAXOBOYHbIX NAKETOB U AP.

!
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Opearusayus doaxna usems auyensuio na darmnsi 6ud desimensrocu.

Heob6xoxymo :

 MOTyIMTE COIIacoBaHMe IPOEKTHEIX peleHuit oT JIo6HCKOm AVICTaHIIMM
CUTHaM3aUuit , UeHTPav3aliu 1 GIoKupoBKiu (109388 r. Mocksa ynuua ITor-
buna mom Ne7 crpoene 1); (9 - 2) ; rentedron 352 - 51 - 01 (cexperaps ) ;
TestedoH ( IT1aBHOrO VIHDKeHepa ) 352 - 47 - 63 ;

-~ IIOJTYYNTh COTTaCOBaHVIe IPOEKTHBIX PeIIeHni oT PernoHanmbHoro nenTpa
cesasu (PLIC-3) 109387 r. Mocksa ymia 40-1etvist Okrsa6pst oM Ne 9 / 11 Tere-

(111024 r. MockBa yimma Bosrresseia oM No 48-A ); @9-1)

TerecboH 266 - 41 - 98 ( CeKpeTaps ) ;

TeriepoH ( raBHOro VIHXKeHepa ) 266 - 41 - 41 ;

— TOJIHWTE COTTIacOBaHMe IIPOEKTHBIX PeIeHnit oT JToBMHCKOT TMCTaHINI
I'paxxparckix coopysxernmit (HI'9-2) 109387 r. Mocksa y71. EropbeBckas

noM Nel3 (1eBbit morbesy mo dacayty 3naHms) ; Terrechommr : cekpetapsb 352-47-46 ;
[TIaBHBIV IHDKeHep 352-43-06 ;

- HOJIy™MTE COTTIacoBaHMe NPOeKTHBIX peltennit ot ucranm 3alUTHbIX JTe-
COHACaXXIEHMIT 6I1aroyCTpOTICTBA U COMeP)KaHIIO TTOTOCh] OTBO/IA XeJIe3HOW [TO-
porn r. Mocksa Bepexkosckas HabepesxHas j1oM No 65 ;

TesredpOHpI : Aycrierdep - 240 - 74 - 93 ; Hayanbauk - 266 - 33 — 64 ;

- COTVIacoBaTh IPOEKT TPAHCIIOPTHOM Pa3BA3KIA C MHCTUTYy ToM «MOCKETTIOP-
ITPOEKT> (107078 r. Mocksa yma Kanmanuésckas mom Ne 29 ; Tenedon-daxc :
262-07-76 ) .

[JIaBHEIV MiDKeHep Ilessuep Batepuit 3uHosbesiry Tenecon 262-55-51 ;

(‘oTmen mo viconHeHMO ; Tenechon 262-24-32 Havanmsunk Kakarosa Enena Hi-
KOJIaeBHa )

-~ IIOJIyIMTD COITIACOBAaHMeE NPOEKTHBIX PelIeHMit B MOCKOBCKO — Kypckoit muc-
TaHmy oyTi (109387 r. Mocksa yo. Eroprnepckas mom Nel3 ;

TenedpoH : 352-44-04 ; Tenedon CeKpeTaps: pykosoauTens npeanpusiTus : 352-45-15 : )

7 COIVIacoBaTk IIpOeKTHbIe pernenys ¢ Hauansumkom cranmmm Hapuneiso ;

~ [IOTyIUTD COTTIacOBaHMe MPOEKTHBIX PEIIeHI OTPACIeBEIMIA OTIeaMu It
IIaBHBIM ViFDKeHepoM Mockoscko-Kypekoro otaeners (107140 r. Mocksa
yua Bepxusts Kpachocernsckast mom Ne 10 Koprryc 3 crpoenme 1 ; 3-ust sTax ;
TesledboH cekperapst 266-62-30 )

- IOy IMTP COIVIaCOBaHMe MPOEKTHBIX PelIeHMI OT 3anHTepecoBaHHbIX CI1yx6
Mockosckoir KenresHont oporvt (1T, ot OTHEJIA MICKYCCTBEHHEIX COOPYV-
KEHUW CITVXBbI IIYTH ; HIs D5

- HOJIyUTD COITIACOBaHMe NPOEKTHBIX PEIIeHNIT [TABHBIM MHXeHepoM Mockos-
CKoV XkerntesHovt roporu (107996 . Mocksa y71. Kpacnonpyanas mom No20 ;
TertedpoH cekperaps : 266-10-13 ; 266-23-49 ; )
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locnie amozo BbinonHsieTcs [IpoekT npousBoacTBa paborT.

Opeanusayusa evinonHaOWaL pabomo, modcem 6vump OONYULEHA K UX NPOUS-
800cmey 6 nosoce 0Me00a KHcene3Holl 0opoau uny 6AU3U UCKYCCMEEHHbIX CO-
OPYXHCEHUTL MOJIbKO NPU HAAUYUL *

-- C0211ac08anH020 paboyezo npoexkma pabom ;

—~ JUUEHIUU HQ OQHHBLIL 8UO OesMeIbHOCM ;

~ Pa3pabomanko2o npoekma npouseodcmea pabom u pagura ux 6vinote-
HUA ;

- BaKJLI04EHHO020 002060PQ ¢ OUCMAKYLET NYMU KA MeXHUYeCKUL Had30p ;

nEOEKT npousBoacTBa Qa6OT COornacoBbIiBa€TCA AONONHUTENBHO C CTPYKTYPHbI-
MW NpeanpuaTusamMmm MOCKOBCKO—KprKOFO oTAeneHusa , nocre 4ero Tpe6yeTc9 :

-- NONy4nUTb paspeLleHne Ha NpoM3BoACTBO paboT OT rmaBHOro UHXeHepa_Moc-
koBcko — Kypckoro oTaeneHus MockoBcKoii xernesHol aoporu — counuana OAQ
«PXK0O» (107140 r. Mocksa ynuua BepxHsis KpacHocenbckas gom Ne 10
kopriyc 3 ctpoeHue 1 ; TenedoH cekpetaps 266-62-30 ; TenedoH cekpeTaps Ha-
YanbHWKa oTaeneHus 266-60-00; )

[MaBHbIA MHXEHED A.B.bIKOB

MockoBcko-Kypckoi aucTaHLmu
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IPABUWTEILLBRETEBDG MOTCKB H
NPEDPEKT

I0XHOTO AIMHHUCTPATUBHOTO OKPYIA TOPOJA MOCKBBI

yn. ABrozasozckas, . 10, Mocksa, 115280 E-mail: pref@uao.mos.ru
Ten.: (495) 675-34-35,777-28-05, daxc: (495) 751-68-58 http://www.uao.mos.ru
OKIIO 42011064, OT'PH 1027739861050, MTHH/KIIII 7725069330/772501001

23 0f 2o8¥ Yo &S 5S-EFVOST

O 5
HaNe #777 o I'enepanbHOMYy 1HpeKTOPY
000 «MHCTUTYT
«Kanancrpoinpoexr»
A.H. BobpoBy

r. Mockga, yn. Kpxwkanosckoro, 1.20/30,
Kopit. 1 "

Ypaxaemblii Anexcanap panosuy!

B npedpexrype IOxHOrO aIMHUHHCTPATHBHOIO OKPYra pPacCMOTPEH
npexacrasneHselii OO0  «Muctutyr «Kamancrpoiinpoekr» pabouuii 1poexT
«CTpouTenscTBO 3-H HHUTKH 3aTsKHOTO Jrokepa kaHanma LlapuupiHo-Bumnoe B
paiione yn. Tropuna ot xuioii 3acTpoiiku Ha Tepputopuun OAO «MOCKOBCKHI
KOMOHUHAT XJI€OONPOTYKTOBY.

Pa0ounii IpoeKT coriacoBaH 03 3aMedaHui.

C yBa:keHueM,

/,Z 5. awie // 10.K. Bynauos

H

Bepecr A.B.
675-07-96

013275
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I EAB WTEJdBECT BO MGG K BB

2 YIIPABA
PAMOHA UAPUIIBIHO I'OPOJA MOCKBBI

IOXHBMH AAMUHUCTPATHUBHB A OKPVT

yi. Becenasi, 1. 3 1a, Mocksa, 115516 E-mail: sotsr@uao.mos.ru
Tenedon: (495) 321-86-13, pakc: (495)322-10-33 http://www.mos.ru

OKIIO 13545942, OI'PH 1027724018244, UHH/KIIIT 7724256419/772401001

AAL40 ROOF xo YA-I3- I373/7
Ha Ne 47’/7&?7 Zmﬂ /

IenepaibHOMY AHPEKTOPY
000 «MuctutyT KanajacTpolinpoekm»
B.C.Maanukomy

VBaxkaemblii Baagumup Cemenonuy!

B ympase paiiona LlapuisiHo paccMoTpeH paboduii mpoekT «CTponTeNnscTsa
3-eif HUTKH 3aTsDKHOTO JIOKepa Kanana Llapuipiao-Bunsoe B patione yi.TropuHa oT
w0l 3actpoitku Ha Tepputoprr OAO «MOCKOBCKHH KOMOHHAT X/I€60MPOYKTOB)
1o aapecy: yi. 6-s1 Paguansnas, 8.7 KOAO».

ITpescTaBaeHHble rpadudecKie MaTepraslbl yIpaBoi paifoHa COrfacoBaHb! U B
pabouem MopsiIKe nepe1aHbl OTBETCTBEHHOMY [pe/ICTABUTEIIIO
000 «MucrutyT «KaHanCTpOHIIPOeKT.

O.B.ManuHuH

UepHBIILOB
Kazaxosa
8-499-725-45-34

0060642




