Приложение 2
		к положению утвержденного распоряжением
       от ___________________№_________________



                                                                          АНКЕТА № ______
обследования  жилого помещения  инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
[bookmark: _GoBack]
______________________________________________
( административный округ, района почтовый адрес, подъезд №  )

 «___» __________ ____ г.
Рабочая группа по обследованию общего имущества в МКД и  жилых помещений, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. членов рабочей группы с указанием представителем какого органа (организации) он является и занимаемой должности)
созданная ___________________________________________________________
(указываются реквизиты акта о создании рабочей группы)
в соответствии с планом мероприятий, утвержденным______________________
____________________________________________________________________,
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)
произвела обследование общего имущества в многоквартирном доме по адресу:____________________________________________________________
При обследовании общего имущества в многоквартирном доме присутствовали:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего в обследуемом жилом помещении)______________________________________________________________
- группа инвалидности и мобильности гражданина
- тип кресла-коляски инвалида (ручная, электрическая, уличная и пр.), ширина и длина коляски
 - возможность оказания помощи членами семьи (другими лицами) при сопровождении инвалида
- пожелания заявителя (при необходимости)

(Ф.И.О законного представителя инвалида с указанием подтверждающих документов) ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида с указанием степени родства)________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование (при непосредственной форме управления многоквартирным домом)

Ведомственная принадлежность обследуемого многоквартирного дома (муниципальный, ЖСК, ТСЖ, кондоминиум)
Типовая серия жилого дома (для домов типовых серий)
Этаж, на котором проживает заявитель

1. Придомовая территория
	Наименование
элементов
	Единицы  измерения
	Норматив
	Фактическое состояние
	Полная, частичная доступность элемента; 
не доступен
	Примечания


	
	
	
	
	Необходимые мероприятия по адаптации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Вход на участок

	Ширина прохода, проема в ограждении
	м
	≥0,9
	   
	   
	

	Автостоянка для жителей

	Расстояние до входа в здание
	м
	≤100
	   
	
	   

	доля машино-мест для транспорта инвалидов 
	%
	≥10

	   
	
	   

	в т.ч. для инвалидов на кресле-коляске (расширенных)
	%
	≥ 5
	
	
	

	Размер места для машины колясочника (расширенного)
	м
	3,6х6
	   
	
	   

	Знак  парковки для инвалида 
	   -
	 наличие      
 
	   
	
	   

	Разметка  на асфальте
	-
	наличие
	
	
	

	Путь к подъезду (входу в МКД)

	Ширина  тротуара без карманов для разъезда
	   м 

	≥ 2,0 

	   
	   
	  

	Ширина тротуара с карманами через 25 м и менее
	м
	≥ 1,2
	
	
	

	Бортовой камень по краям тротуара (высота)
	м
	≥ 0,05
	
	
	

	Съезды с тротуара 
(не менее двух на каждом)
	H / L
	1/20 - 1/10
	   
	
	   

	Открытая лестница на рельефе 
	   
	    
	   
	
	   

	Высота  ступени (подступенка)  
	см
	12-15 
	
	
	

	Ширина ступени (проступи)
	см
	30-40
	
	
	

	Поручни с двух сторон
	 -
	наличие
	
	
	

	Уклон пешеходных путей
	H : L
	≤ 1:20
	   
	   
	   

	Пандус на рельефе
	
	
	
	
	

	Уклон
	Н:L
	≤1:20
	
	
	

	Ширина марша
	м
	0,9-1,0
	
	
	

	Поручни с двух сторон
	-
	наличие
	
	
	

	Горизонтальные площадки, габариты
	м
	≥ 1,5 × 1,5
	
	
	

	Места отдыха: 
	   
	
	   
	  
	   

	-площадки для тихого отдыха
	-
	наличие
	
	
	

	- место отдыха у подъезда (входа в МКД)
	 -
	наличие
	
	
	


2 Доступность многоквартирного дома общая (подъезд №  )

	Наименование элементов (помещений, зон, приспособлений, оборудования) 
	Единица измерения
	Норматив
	Фактическое состояние
	Полная, 
частичная
 доступность
 элемента; 
не доступен
	

Примечания


	
	
	
	
	Необходимые
 мероприятия
 по адаптации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. ВХОДНАЯ группа 
	

	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	

	высота входной площадки (крыльца) от уровня земли
	-
	-
	
	
	Справочно, для определения длины пандуса

	размеры площадки, 
ширина × глубина
	м
	2,2 × 2,2
	
	
	При установке пандуса

	Лестница наружная (заполняется при наличии лестницы)
	

	· ширина марша
	м
	≥ 1,35
	
	
	

	· высота ступени (подступенок)
	м
	≤ 0,17
	
	
	

	· глубина ступени (проступи)
	м
	≤ 0,27 
	
	
	

	· геометрия (форма, профиль, качество покрытия) ступеней
	-
	едино-образная
	
	
	

	· контрастная маркировка ступеней
	-
	наличие
	
	
	

	Ограждение с поручнем:
	
	с двух сторон
	
	
	

	- высота от поверхности передвижения		
	м
	0,87-0,93
	
	
	

	- длина горизонтального завершения поручня
	м
	0,27-0,33
	
	
	

	- закругление поручня
	-
	наличие
	
	
	

	Пандус наружный крыльца (заполняется при наличии пандуса) 
(аппарель на ступенях пандусом не является)
	

	· ширина марша
	м
	0,9-1,0
	
	
	

	- уклон марша 
(высота : длина) 
	%
	≤ 8
	
	
	

	Бортик, высота
	м
	≥ 0,05
	
	
	

	Высота одного подъема 
	м
	0,45 (max)
	
	
	

	Разворотная площадка перед пандусом: 
	
	 

	
	
	

	- ширина
	м
	≥ 1.5
	
	
	

	- длина
	м
	≥1,5
	
	
	

	Промежуточная площадка на пандусе (при наличии):
	
	
	
	

	· прямая и поворотная, длина 
	м
	1,5
	
	
	

	· поворотная, ширина
	м
	 1.5 
	
	
	

	Поручни пандуса 
	
	с двух сторон
	
	
	

	Высота поручней от поверхности марша: 
	
	
	
	
	

	· верхний 
	м
	0,87-0,93
	
	
	

	· нижний
	м
	0,67-0,73
	
	
	

	Длина горизонтального завершения
	м
	0,27-0,33
	
	
	

	Поверхность марша
	
	Ровная, сплошная
	
	
	

	Табличка с адресом дома в контрастном исполнении с подсветкой
	-
	наличие
	
	
	Со стороны улицы и при входе на придомовую территорию

	Таблички с номерами подъезда и квартир в контрастном исполнении
	-
	наличие
	
	
	

	2. ТАМБУР
	

	Входная наружная дверь:
	
	
	
	
	

	ширина дверного проема (рабочая дверная створка/ общая ширина)
	м
	≥ 1,2 (≥0,9/0,9)
	
	
	

	форма ручки двери
	-
	П-образная
	
	
	

	задержка автоматического закрывания двери
	сек 
	≥  5
	
	
	

	высота порога
	см
	≤ 2,5
	
	
	

	Высота размещения домофона (верхний ряд кнопок)
	м
	1,2-1,4
	
	
	При адаптации для колясочника (по индивидуальному запросу)

	Видеодомофон со световым извещателем в квартире
	
	
	
	
	При адаптации для глухих

	домофон с выпуклыми метками тактильного опознавания кнопок пульта управления, не сенсорный
	-
	наличие
	
	
	При адаптации для слепых по индивидуальному запросу

	звуковая идентификации подъезда
	-
	наличие
	
	
	При адаптации для слепых по индивидуальному запросу

	Смотровая панель (низ/верх)
	м
	≤1,2/≥1,6
	
	
	Рекомендуется

	Внутренние размеры тамбура:
	
	
	
	
	

	· глубина × ширина 
	м
	1,5 × 2,0
	
	
	

	· высота порогов
	м
	2,5
	
	
	

	Наличие инженерного оборудования, которое может воспрепятствовать проведению работ по адаптации  
	
	
	
	
	

	Входная внутренняя дверь:
	
	
	
	
	

	· ширина входного проема (общая ширина/рабочая дверная створка)
	м
	1,2  (0,9/ 0,9)
	
	
	

	· форма ручки двери
	
	П-образная
	
	
	

	· задержка автоматического закрывания двери
	сек
	≥ 5
	
	
	

	- высота порога
	см
	≤ 2,5 см
	
	
	

	Смотровая панель (низ/верх)		
	м
	≤1,2/≥1,6
	
	
	рекомендуется

	Нависающие препятствия на высоте ниже 2,1 м
	-
	отсутствие
	
	
	Обратить особое внимание на конструкцию доводчика на дверях

	3.ВЕСТИБЮЛЬ ПОДЪЕЗДА
	

	Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до первого этажа/ лифтового холла):
	

	Высота подъема
 (количество ступеней)
	-
	справочно
	
	
	для определения способа подъема

	Ширина марша
	м
	≥ 1,35
	
	
	

	Высота ступени (подступенок)
	м
	0,12- 0,17
	
	
	

	глубина ступени (проступи)
	м
	0,27-0,35
	
	
	

	Единообразная геометрия ступеней (высота, ширина)
	-
	наличие
	
	
	отсутствие дефектов покрытия

	Контрастная маркировка крайних ступеней марша 
	
	
	
	
	

	Поручни  на лестнице
	
	с двух сторон
	
	
	

	Платформа подъемная  для МГН
	
	наличие
	
	
	

	Видеонаблюдение и связь с ОДМ
	
	
	
	
	

	Аппарель металлическая (бетонная) на ступенях, откидной пандус 
	-
	справочно
	
	
	демонтаж при устройстве платформы

	Пандус стационарный
	
	
	
	
	

	· ширина марша
	м
	0,9-1,0
	
	
	

	- уклон марша 
(высота : длина) 
	%
	≤ 8
	
	
	

	Бортик, высота
	м
	≥ 0,05
	
	
	

	Высота одного подъема 
	м
	0,45 (max)
	
	
	

	Разворотная площадка перед пандусом: 
	
	 

	
	
	

	- ширина
	м
	≥ 1.5
	
	
	

	- длина
	м
	≥1,5
	
	
	

	Промежуточная площадка на пандусе (при наличии):
	
	
	
	
	

	· прямая и поворотная, длина 
	м
	1,5
	
	
	

	· поворотная, ширина
	м
	 1.5 
	
	
	

	Поручни пандуса 
	
	с двух сторон
	
	
	

	Высота поручней от поверхности марша: 
	
	
	
	
	

	· верхний 
	м
	0,87-0,93
	
	
	

	· нижний
	м
	0,67-0,73
	
	
	

	Длина горизонтального завершения
	м
	0,27-0,33
	
	
	

	Поверхность марша
	
	Ровная, сплошная
	
	
	

	Габариты площадки   в вестибюле перед  лестницей (внизу),
глубина × ширина
	-
	справочно 
	
	
	Для установки платформы

	Габариты площадки   в вестибюле перед  лестницей (на верхней площадке), глубина × ширина
	
	справочно
	
	
	Для установки платформы

	Наличие в зоне предполагаемой установки ППИ инженерного оборудования, которое может воспрепятствовать установке ППИ
	
	
	
	
	

	Наличие консьержа (дежурного)
	
	
	
	
	Для установки видеонаблюде-ния

	Возможность тактильной идентификации почтового ящика
	
	
	
	
	При адаптации для слепых по индивидуальному запросу

	4. КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ
	

	Лифт (при нескольких лифтах указываются показатели большего)
	

	Габариты кабины
(глубина × ширина)
	м
	≥ 1,4×1,0
	
	
	

	Ширина дверного проема
	м 
	≥ 0,8 
	
	
	

	Тактильные обозначения кнопок пульта управления в кабине (по Брайлю и выпуклыми цифрами) 
	-
	наличие
	
	
	Возможны другие способы управления лифтом без визуального контроля

	Световая и звуковая информация о движении лифта
	-
	наличие
	
	
	

	Голосовое оповещение номера этажа или тактильные обозначения на откосе двери  лифта
	-
	наличие
	
	
	При адаптации для слепых

	Тактильный номер этажа у входа в лифт на пульте вызова
	
	наличие
	
	
	При адаптации для слепых

	Обозначение этажа напротив выхода или на откосе двери лифта
	
	наличие
	
	
	

	Лестница межэтажная (при отсутствии лифта) до этажа проживания инвалида

	Ширина марша
	м
	≥ 1,35
	
	
	

	Габариты межэтажных площадок
	м
	≥ 1,5х1,5
	
	
	

	Уклон марша лестницы
	-
	≤ 1:2
	
	
	

	Единообразная геометрия ступеней (высота, ширина)
	-
	
	
	
	отсутствие дефектов покрытия

	Дверные проемы на этажах
	м
	≥ 0,9 м
	
	
	

	Пороги, перепады высот
	см
	≤ 1,4 
	
	
	

	Нависающие препятствия на высоте ниже 2,1 м
	-
	отсутствие
	
	
	




	


Выводы
	№ раздела
акта
	Наименование
элементов объекта
	Соответствие нормативным требованиям для категории мобильности заявителя
	Фактическая доступность для заявителя

	1
	Придомовая территория
	
	

	2
	Входная группа
	
	

	3
	Тамбур
	
	

	4
	Вестибюль подъезда
	
	

	5
	Коммуникации внутренние (лифт, лестница)
	
	


Рекомендуемые мероприятия:


Техническая возможность установки ППИ:


 
	Руководитель рабочей группы по обследованию объекта
	
	Представитель управляющей компании, представитель ТСЖ

	
	
	

	(должность)
	
	(должность)

	
	
	

	(подпись)                                         (фамилия и.о.)
	
	(подпись)                              (фамилия и.о.)

	«______» ________________ 20__ г.
	
	 «______» ________________ 20__ г.

	Инспектор Общественной инспекции по делам инвалидов (по согласованию)
	
	Заявитель
С актом ознакомлен, достоверность полученных от меня сведений подтверждаю

	
	
	

	
	
	(должность)

	
	
	

	(подпись)                                     (фамилия и.о.)
	
	(подпись)                             (фамилия и.о.)

	«______» ________________ 20__ г.
	
	 «______» ________________ 20__ г.









